# UECSノード開発用ミドルウェア UARDECS 使用方法

## UARDECSの利用環境

UARDECSはArduinoIDEを利用した開発を想定しており、本稿記述時に使用したArduinoIDEのバージョンは1.0.6です．本ライブラリは現時点でIDEバージョン1.5.x、1.6.x、1.7.x以降ではコンパイルできません．ArduinoIDEの基本的な使い方は，他書を参考にしてください．以下にUARDRCSのインストールの手順を示す．

１）　arduinoの開発環境をダウンロードする．バージョンはインストーラー付きWindows版の1.0.6を推奨します．
２）　ArduinoIDEをインストールする．
３）　UECSノード開発用ミドルウェアUARDECSのzipファイルを解凍する．
４）　ArduinoIDEの生成したマイドキュメント\Arduino\librariesというフォルダがあるのでUARDECSフォルダをコピーする．
５）　解凍して出てきたEthernetフォルダでC:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\にあるEthernetフォルダを中のファイルごと上書きする． (Ethernetの内容はWiznet社の提供するライブラリを一部修正したものです)

図−１a　UARDECSフォルダを開発環境に組み入れたところ

図−１b　Ethernetフォルダを上書きしたところ

図−１c　上書き済みのEthernetフォルダの内容(下位フォルダも全て上書きします)

６）　上記処理を行うと、標準の開発環境がEthernet Shield 2用になります．旧機種や互換Shieldを使用する場合以下のようにします．

図−１d　機種ごとの開発環境の切り替え方法

前のページへ 次のページへ