このパッチは現時点でWiz550ioまたはioShield-A専用で他の機種では効果がありません。
ドキュメントの中のフォルダ"Arduino"の中の、
"libraries\Ethernet2\src"以下の同名のファイルを上書きすることで、
MACアドレスの設定が不要になります。
ソースコード内で宣言したMACアドレスは、W5500のチップに工場出荷時に内蔵された
MACアドレスで上書きされます。
毎回ソースコード内に記述していたMACアドレスの設定ミスを防ぐのに有効ですが、
利用できる機種が限定されるため、任意パッチになっています。
Ethernet Shield 2で使用した場合、メモリの消費量が少し増えるだけで
パッチを使用しない時と挙動が変わりません。

このパッチはEthernet2ライブラリVer1.0.3専用です。
Ver1.0.4以降では動作しません。

ライブラリのバージョンは各ライブラリのフォルダの中にある
library.propertiesというファイルをメモ帳で開くと書いてあります。

インストールされているライブラリのバージョンを変更したい場合
Arduino IDEを起動し
スケッチ→ライブラリをインクルード→ライブラリを管理に入り検索欄に
Ethernet2と入力すると出てくる項目をクリックするとバージョンを選択してインストールできます。
この操作を行うと、それまで入っていたライブラリは上書きされるのでパッチなども消去されます。